**D e u t s c h e F R E M O B a h n**

**Direktion Hannover**

**Gültig vom 17.08.-20.08.2017**

**Buchfahrplan**

**DB V2 (P+G)**

**Dienstbeginn 04:10**

**enthält die Fahrpläne für die**

**Personen-, Güter-, und Leerzüge**

**der Strecken**

**Linden Rbf – Michbeck – Audorf (Röder)**

**sowie**

# Zugbildungsvorschriften

**für die in diesem Plan behandelten Züge**

**Auch für Dritte**

**P 4351**

**Achsen**

**14**

| 1  Lage der Betriebs-stelle km | 2  Höchstge-schwindig-keit km/h | 3  Betriebsstelle | 4  Ankunft | 5  Abfahrt | 6  Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 80 | Audorf |  | 04:58 |  |
| 64 |  | Bodmich | 05:01 | 05:04 |  |
| 51 |  | Michbeck | 05:07 | 05:31 |  |
| 35 |  | Lanken Hst | 05:35 | 05:38 |  |
| 22 |  | Kl. Amerika | 05:42 | 05:45 |  |
| 14 |  | Oesede | 05:47 | 05:50 |  |
| 0 |  | Linden Rbf | 05:54 |  |  |

**P 4352**

**Achsen**

**14**

| 1  Lage der Betriebs-stelle km | 2  Höchstge-schwindig-keit km/h | 3  Betriebsstelle | 4  Ankunft | 5  Abfahrt | 6  Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 80 | Linden Rbf |  | 07:08 |  |
| 14 |  | Oesede | 07:12 | 07:15 |  |
| 22 |  | Kl. Amerika | 07:17 | 07:20 |  |
| 35 |  | Lanken Hst | 07:24 | 07:27 |  |
| 51 |  | Michbeck | 07:31 | 07:48 | OHE VT 1 am Schluss |
| 64 |  | Bodmich | 07:51 | 07:54 |  |
| 76 |  | Audorf | 07:57 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gruppe** | **Von** | **Nach** | **Bemerkung** |
| 1 | Linden Rbf | Audorf | P 4352 |
| 2 | Michbeck | Audorf | OHE VT 1 |

**Ng 7660**

**Achsen**

**32**

| 1  Lage der Betriebs-stelle km | 2  Höchstge-schwindig-keit km/h | 3  Betriebsstelle | 4  Ankunft | 5  Abfahrt | 6  Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 80 | Linden Rbf |  | 08:46 | Einstellen 1-3 |
| 14 |  | Oesede |  | 08:50 |  |
| 22 |  | Kl. Amerika |  | 08:52 |  |
| 35 |  | Lanken Kleinb. | 08:56 |  | Ankunft melden an Fdl Oesede   Ausstellen 1-3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gruppe** | **Von** | **Nach** | **Bemerkung** |
| 1 | Linden Rbf | Lanken Kleinb. | Pwg (weiter mit Ng 7661) |
| 2 | Linden Rbf | Lanken Kleinb. | Lanken Kleinb. + Industriebahn |
| 3 | Linden Rbf | Lanken Kleinb. | GSW Lanken Hst (inkl. Schmalspur max 6 Achsen) |

**Ng 7661**

**Achsen**

**20**

| 1  Lage der Betriebs-stelle km | 2  Höchstge-schwindig-keit km/h | 3  Betriebsstelle | 4  Ankunft | 5  Abfahrt | 6  Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 80 | Lanken Kleinb. |  | 10:30 | Einstellen 1-2 Fahrtanfrage an Fdl Oesede |
| 22 |  | Kl. Amerika |  | 10:34 |  |
| 14 |  | Oesede |  | 10:36 |  |
| 0 |  | Linden Rbf | 10:40 |  | Ausstellen 1-2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gruppe** | **Von** | **Nach** | **Bemerkung** |
| 1 | Lanken Kleinb. | Linden Rbf | Pwg (aus Ng 7660) |
| 2 | Lanken Kleinb. | Linden Rbf | Ausgang Linden Rbf |